

크기 : 50 \*50 mm 사진 참조

**Ultrasonic Couplant**

**눈과 피부에 무해한 불연성**

**초음파 두께측정 혹은 탐상용 매질**

**Nonflamable,nonirritating to eyes and skin, fast wetting and lubricious**

**Temp. Ranghe : 0 ~ 100**

**㈜피코소닉 Picosonic, Inc.**

**www.picosonic.com**

